Мета: Побудувати залежність 
Вихідні дані:

5 полос з різних металів деформуються одночасно у згинальному штампі
 з кутом згинання =600.

Залишковий кут  для кожної полоси відповідного металу такий:
1. 30ХГСА – 630
2. Ст30 – 620
3. ВТ6 – 610
4. АМц – 60,30
5. Мідь – 60,10
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